Контроллер с HMI ПЛК63-РXXXXX-Y

Отчет об изделии

1. Условные графические обозначения (УГО)





Рисунок 1. Условные графические обозначения

 Макрос для многополюсного представления позволяет изображать модуль либо единым УГО, либо применить разнесенный способ проектирования схемы электрической. В последнем случае необходимо убедиться, что только одно УГО имеет главную функцию в свойствах.

1. 2D макрос изделия



Рисунок 2. Макрос 2D (текстура).

1. Макрос 3D в примерах автоматической трассировки соединений модуля ПЛК63-РXXXXX-Y согласно схемы электрической принципиальной.



Рисунок 3. 3D макрос (Крышка закрыта)



Рисунок 4. 3D макрос (Крышка снята)

1. Изделие в базе данных EPLAN

Рисунки 5 – 7: Наполнение информацией вкладок в базе данных EPLAN



Рисунок 5. Вкладка «Общее»



Рисунок 6. Вкладка «Монтажные данные»



Рисунок 7. Вкладка «Шаблоны функций»

1. Импорт изделия в EPLAN

Для импортирования изделия в вашу базу данных EPLAN необходимо зайти в меню «Сервисные программы / Изделия / Управление». Нажать кнопку «Дополнительно»,



Рисунок 8а.

после чего появится окно мастера импорта:



Рисунок 8б

Рисунки 8а, 8б. Процедура внесения файла с изделием прибора в базу данных EPLAN